From fc3ec276bc47d208beaf2d7602258e13de1385a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benedikt Peetz <benedikt.peetz@b-peetz.de>
Date: Mon, 16 Sep 2024 18:41:09 +0200
Subject: chore(references): Add testing data

---
 .../content/05_aufbau/sections/design.tex          | 37 ++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 37 insertions(+)
 create mode 100644 reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/design.tex

(limited to 'reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/design.tex')

diff --git a/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/design.tex b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/design.tex
new file mode 100644
index 0000000..45ee543
--- /dev/null
+++ b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/design.tex
@@ -0,0 +1,37 @@
+%! TEX root = ../../../facharbeit.tex
+% LTeX: language=de-DE
+
+\section{Design}\label{sec:Design} % 2024-04-25 (11:56)
+Wie schon kurz in \vref{chap:Einleitung} erwähnt, ist das Design des Spektrometers auf
+zwei Parameter fokussiert: Ein relativ günstiger und simpler, von komplexen Laseroptiken
+entfernter Aufbau, der es dem Raman Spektrometer ermöglicht auch in
+Unterrichtsszenarien angewendet zu werden.
+
+\input{content/05_aufbau/figures/DetektorComparison.tex}
+
+Es gibt zwei hauptsächliche Ansatzpunkte, um die obengenannten Ziele umzusetzen:
+\begin{enumerate}
+	\item Der Detektor muss notwendigerweise das Smartphone sein, da es als einziger
+	      Detektor zu einer hohen Wahrscheinlichkeit bereits verfügbar ist, und deshalb nicht zu
+	      den Materialien dazu gezählt werden muss. Damit werden die Kosten des Detektors aus
+	      dem Gesamtpreis entfernt.
+
+	      % FIXME: Not a perfect fit, but I really tried (for like 10+ minutes) <2024-04-28>
+	      \vspace*{250px}
+
+	\item Die Laseroptiken sind zum Teil redundant, sofern der Detektor
+	      einer rechtwinkligen Positionierung ($c$) unterzogen wird. In
+	      \vref{fig:DetektorPositioning} werden die verschiedenen möglichen Geometrien
+	      gezeigt. Wie in \cite{cellPhoneRamanSpec} erwähnt reduziert der Aufbau nach
+	      $(c)$ die ankommende Rayleigh Streuung, was es ermöglicht die sowohl bei $(a)$
+	      und $(b)$ notwendigen Rayleigh Sperrfilter zu entfernen.	Die Reduktion des
+	      ankommenden Streulichts, welche die Rayleigh Sperrfilter überflüssig macht,
+	      reduziert allerdings auch das ankommende Stokes (und anti Stokes) gestreute Licht.
+	      Dies ist allerdings durch eine längere Belichtungszeit und nachträgliche Entfernung
+	      der Rayleigh Streuung (wie in \vref{subsec:RayleigGone} gezeigt) auszugleichen,
+	      da eine sehr hohe Genauigkeit, bei den genannten Zielen, zu vernachlässigen ist.
+\end{enumerate}
+
+Da die Genauigkeit durch den -- geringen -- Anteil der Rayleigh Streuung, die die Aufnahme
+stört, schon reduziert wurde, erscheint es sinnvoll auch auf Kunststoffoptiken zu setzen,
+da diese sowohl günstiger als auch sicher vor Kratzern sind.
-- 
cgit 1.4.1

