From fc3ec276bc47d208beaf2d7602258e13de1385a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benedikt Peetz <benedikt.peetz@b-peetz.de>
Date: Mon, 16 Sep 2024 18:41:09 +0200
Subject: chore(references): Add testing data

---
 .../content/05_aufbau/sections/kalibrierung.tex    | 59 ++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 59 insertions(+)
 create mode 100644 reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/kalibrierung.tex

(limited to 'reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/kalibrierung.tex')

diff --git a/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/kalibrierung.tex b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/kalibrierung.tex
new file mode 100644
index 0000000..7fef5da
--- /dev/null
+++ b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/sections/kalibrierung.tex
@@ -0,0 +1,59 @@
+%! TEX root = ../../../facharbeit.tex
+% LTeX: language=de-DE
+
+\section{Kalibrierung} % 2024-04-28 (15:05)
+Vor der Auswertung werden die Brennpunkte der beiden Linsen aufeinander eingestellt, indem man
+den Laser um \qty{90}{\degree} dreht, damit er direkt auf die Mitte der Streuung einfangenden
+Linse leuchtet. Diese leichte Veränderung ermöglicht es, den Gitterhalter, der normalerweise
+auf der Smartphone-Halterung angebracht ist, gegen ein weißes Blatt Papier zu tauschen, auf dem
+sich dann die Fokussierung des Lasers in Form eines grünen Punktes ersichtlich macht. Hierbei
+werden die Entfernungen zwischen den beiden Linsen und zwischen der letzten Linse und dem Gitter
+so lange verändert, bis der Laserpunkt möglichst scharf zu sehen ist. Zum Eigenschutz, und
+um den Laserpunkt, der sonst von dem Streulicht der Reflexion an dem Papier überdeckt wird,
+sehen zu können, wird eine Laserschutzbrille getragen.
+
+Nach Befestigung der Linsen- und des Smartphone-Halters durch die Schrauben in der Schiene,
+wird der Laser wieder auf den rechtwinklig positionierten Sockel gesetzt.  Um nun den Laser
+selbst auf die Probe zu fokussieren, wird dieser so weit nach vorne bewegt, bis in der Küvette
+(gefüllt mit Wasser) ein klarer Strahl ersichtlich ist. Auch dies wird mit einer Schutzbrille
+durchgeführt.
+
+\section{Aufnahme}
+Die wirkliche \emph{Aufnahme} des Spektral-Bildes soll an dieser Stelle durch
+Wiederanbringung des Gitters an dem Smartphone-Halter und Einlage des Smartphones leicht
+vonstattengehen.
+
+Um die Aufnahmen zu machen wird die OpenCamera \cite{openCamera} Anwendung auf einem Samsung
+A50 Smartphone genutzt. Sie wird durch F-Droid \cite{fDroid} installiert. Die Einstellungswerte
+(ISO, Verschlusszeit, etc.) werden der Automatik überlassen, da keine nennenswerten
+Unterschiede, durch Veränderung, ersichtlich sind.
+
+\begin{figure}[h]
+	\centering
+	\includegraphics[width=0.9\linewidth]{figures/own/d.jpg}
+	\caption{
+		Aufnahme des Smartphones, nachdem alle Schritte der Kalibrierung vollzogen waren.
+		Man beachte, dass das Gitter vor der Smartphone-Kameralinse eine Aufspaltung des
+		Lichts verursachen sollte, diese Aufspaltung allerdings nur minimal in der Verdopplung der
+		Linse erkennbar wird.
+	}
+	\label[Bild]{fig:AufgenommensBild}
+\end{figure}
+\begin{figure}[h]
+	\centering
+	\includegraphics[width=0.9\linewidth]{paper/input_cleaned.png}
+	\caption{
+		Aufnahme entnommen aus \cite{cellPhoneRamanSpec}. Man erkennt, im Gegensatz zu
+		\vref{fig:AufgenommensBild}, dass hier eine Aufspaltung des Lichts stattfand.
+	}
+	\label[Bild]{fig:SpektrumAusDemPaper}
+\end{figure}
+
+\Vref{fig:AufgenommensBild} zeigt eine der Aufnahmen, die nach der Kalibrierung,
+aufgenommen wurden.
+\Vref{fig:SpektrumAusDemPaper} hingegen zeigt eine Aufnahme, welche aus
+\cite{cellPhoneRamanSpec} entnommen wurde. Mögliche Gründe, woher diese Unterschiede in
+den Aufnahmen kommen, werden in \vref{chap:BewertungDerErgebnisse} weiter erörtert.
+
+Da die Auswertung abseits der initialen Bildaufnahme funktioniert, wird nachfolgend
+\vref{fig:SpektrumAusDemPaper} exemplarisch ausgewertet.
-- 
cgit 1.4.1

