%! TEX root = ../../facharbeit.tex
% LTeX: language=de-DE

\chapter{Bewertung der Ergebnisse}\label{chap:BewertungDerErgebnisse}
Da die Ergebnisse nach der Aufnahme mit denen aus \cite{cellPhoneRamanSpec} übereinstimmen
(bis auf die Pixeldifferenzen, aber diese sind arbiträr), ist nur die die Aufnahme des Spektral
Bildes zu untersuchen, denn die anderen Schrittes funktionieren erfolgreich.

\Vref{fig:BildA,fig:BildB,fig:BildC,fig:BildD} gehören zu den Aufnahmen, die durch diesen
Aufbau erzielt werden können. Bei der Betrachtung dieser \emph{Bilder} fällt auf, was sie
von einem Spektral Bild (z.~B. \Vref{fig:SpektrumAusDemPaper}) unterscheidet: Eine
Aufspaltung des Lichts in die einzelnen Farbspektren durch das Gitter findet nicht
statt.

Durch Betrachtung des Gitters alleine kann allerdings nachgewiesen werden, dass dieses
funktioniert.
Wenn es vor einen Laserstrahl gehalten wird, kann auf der auftreffenden Wand das typische
Aufspaltungsmuster wahrgenommen werden (Mehrere grüne Punkte, welche die einzelnen Bäuche der
interferierenden Laserwellen darstellen und zwischen ihnen freie Stellen, die nichts zeigen,
da sich dort Knoten überlagern.).

Diese Aufspaltung lässt sich aber erst in etwa \qty{1}{\meter} Entfernung zu der
angestrahlten Wand beobachten, wohingegen die Smartphone-Kamera in der Halterung nur ca.
\qty{1}{\milli\meter} Entfernung zu dem Gitter hat (die Wanddicke des Halters).
Das Problem in diesem Fall ist, dass die Aufspaltung zu weit gefächert ist, und deshalb
eine längere Ausbreitungsstrecke braucht, um überhaupt ersichtlich zu sein.

Diese Vermutung bringt allerdings ein weiteres Problem mit sich: Da das Smartphone nur ca.
\qty{2}{\milli\meter} breite Kameralinsen besitzt, ist es naheliegend, dass die Aufspaltung
bei einem längeren Weg zu breit wäre, und nicht mehr aufgenommen werden würde.

Um diese Hypothese zu widerlegen, wird eine Aufnahme mit einer digitalen Kamera gemacht,
welche eine Linse mit ca. \qty{6}{\centi\meter} Durchmesser besitzt. Diese Ergebnisse unterscheiden
sich nicht von denen des Smartphones. Zu diesem Vergleich ist allerdings anzugeben, dass keine
Halterung für diese Kamera existiert, die Entfernung und der Winkel zu der Probe nur
von dem Autor manuell, denen des Smartphones, angenähert wird.

		\resizebox{0.7\linewidth}{!}{\input{content/07_bewertung_der_ergebnisse/paper_image_graph.tex}}

s  % \begin{figure}
s  % 	\begin{center}
s  % 		\resizebox{0.7\linewidth}{!}{\input{content/07_bewertung_der_ergebnisse/paper_image_graph.tex}}
s  % 		\caption{Raman Graph des \vref{fig:SpektrumAusDemPaper}.}
s  % 	\end{center}
s  % \end{figure}
